**STANLEY S755-203**

biztonsági szint: 8

anyaga:

- lakatrész: acél, műanyag

- kábel anyaga: acélmag gumiborítással

henger típusa: Wafer rendszer

záródási mechanizmus: egyszeres reteszelés

kábelhossz: 900 mm kábel átmérő: 12 mm

felület / borítás: gumi bevonat a kábel külső részén

kulcsok száma: 3

tömege: 339 g

tartozék: tartókonzol

Miért fontos egy kerékpárzár kiválasztásánál a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség tökéletes egyensúlya?

A STANLEY S755-203 kulcskábeles kerékpárzár olyan felhasználóknak készült, akik egy praktikus, rugalmas, mégis kellően biztonságos megoldást keresnek kerékpárjuk védelmére. A zár 900 mm hosszúságú, 12 mm vastagságú acélmagos kábele stabil rögzíthetőséget biztosít különböző tárgyakhoz, míg a külső gumi bevonat megóvja a kerékpár vázát a karcolásoktól. A Wafer rendszerű henger precíz működést kínál, az egyszeres reteszelésű mechanizmus pedig a mindennapokban is gyors, könnyű használatot tesz lehetővé.

Könnyen kezelhető és kényelmes

A STANLEY S755-203 zárral a mindennapi használat egyszerű és kényelmes. Az acél–műanyag kombinációjú lakatrész tartós és ellenáll a fizikai behatásoknak, a mellékelt 3 darab kulcs pedig biztosítja, hogy mindig legyen tartalék. A 339 grammos tömeg könnyű szállíthatóságot eredményez, miközben a kábel erős és megbízható marad. A csomagban található tartókonzol lehetővé teszi, hogy a zárat a kerékpárvázra rögzítse, így az mindig könnyen elérhető.

Tartós, biztonságos kialakítás a mindennapi használatra

A kerékpárzár acélmagos kábele ellenáll a vágási kísérleteknek, a 12 mm-es átmérő pedig tovább növeli a szerkezet ellenállóságát. A zár 8-as biztonsági szintje ideális választás városi környezetbe, ahol a kerékpár gyakran marad felügyelet nélkül rövidebb időszakokra. A gumi bevonat nemcsak a kerékpár állapotát óvja, hanem halkabb, kényelmesebb használatot is biztosít.

Miért válassza a STANLEY S755-203 kulcskábeles kerékpárzárat?

- 8-as biztonsági szint, amely megfelelő védelmet nyújt a mindennapokban

- 900 mm hosszú acélmagos kábel, amely rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál

- 12 mm-es kábeldiameter, amely fokozott ellenállást biztosít

- Wafer rendszerű henger, sima, megbízható működéssel

- Erős acél–műanyag lakattest, hosszú élettartammal

- 3 kulcs tartozék, biztos tartalékmegoldással

- Gumi bevonat, amely védi a kerékpár lakkozott felületeit

- Tartókonzol mellékelve, a praktikus szállíthatóságért

- Könnyű, 339 grammos kivitel, amely nem terheli feleslegesen a kerékpárt

Válassza a STANLEY S755-203 kulcskábeles kerékpárzárat, és biztosítsa kerékpárját egy megbízható, kényelmesen használható és időtálló biztonsági megoldással – tárolja és rögzítse kerékpárját teljes nyugalommal, bárhová is indul!