**STANLEY S755-205**

biztonsági szint: 8

anyaga:

\* lakatrész: acél, műanyag

\* kábel anyaga: acélmag gumiborítással

kombinációk száma: 9999 újraállítható kombináció

számjegyek száma: 4

záródási mechanizmus: egyszeres reteszelés

kábelhossz: 900 mm  kábel átmérő: 12 mm

tömege: 415 g

tartozék: tartókonzol

Azt a kerékpárzárat keresi, amely egyszerre kompakt, könnyen kezelhető és mégis komoly védelmet nyújt?

A STANLEY S755-205 kábelkombinációs kerékpárzár ideális választás mindazok számára, akik kulcs nélküli, könnyen szállítható, mégis megbízható biztonsági megoldást szeretnének. A zár 12 mm vastag acélmagos kábele nagy ellenállást biztosít a vágási kísérletekkel szemben, miközben a külső gumi bevonat megóvja a kerékpár lakkozott felületét. A 4 számjegyű, 9999 különböző kombinációs lehetőséget kínáló zárszerkezet lehetővé teszi egy egyedi, biztonságos kód megadását, így nincs szükség kulcsokra. A 900 mm-es kábelhossz praktikus, könnyen hordozható és ideális rövidebb rögzítési pontokhoz.

Könnyen kezelhető és kényelmes

A STANLEY S755-205 kerékpárzár acél és tartós műanyag alkotóelemeinek köszönhetően hosszan tartó megbízhatóságot biztosít. Az egyszeres reteszelésű szerkezet gyors nyitást és zárást tesz lehetővé, így a mindennapi használat során rendkívül kényelmes. A 415 grammos tömeg könnyű, ugyanakkor erőt sugárzó felépítést eredményez, amely nem terheli le feleslegesen a kerékpárt. A csomagban található tartókonzol lehetővé teszi, hogy a zárat a vázra rögzítse, így szállítása mindig egyszerű és kényelmes marad.

Biztonságos kialakítás mindennapi használatra

A kerékpárzár 8-as biztonsági szintje megbízható védelmet nyújt a mindennapos, városi közlekedés során. A 12 mm-es acélmagos kábel jelentős fizikai ellenállással rendelkezik, így jobban teljesít, mint a hagyományos, vékonyabb kábelzárak. A gumi borítás védi a kerékpár vázát, miközben halk és kényelmes használatot eredményez. A 900 mm-es kábelhossz ideális olyan helyzetekben, ahol fontos a kis méret és a gyors rögzíthetőség, például kerékpártárolók, korlátok vagy kapuk mellé történő lezárás esetén.

Miért válassza a STANLEY S755-205 kábelkombinációs kerékpárzárat?

- 9999 újraállítható kombináció, személyre szabható biztonsági kód

- 12 mm-es acélmagos kábel, jelentős vágásállósággal

- 900 mm-es hossz, ideális rövid rögzítési pontokhoz

- Kulcs nélküli működés, maximális kényelem

- Egyszeres reteszelés, gyors és könnyű használat

- Gumi bevonat, amely megóvja a kerékpár fényezését

- Acél–műanyag lakattest, időtálló kivitel

- Könnyű, 415 g-os szerkezet, amely nem terheli a kerékpárt

- Tartókonzol tartozék, amely praktikus szállítást tesz lehetővé

Válassza a STANLEY S755-205 kombinációs kerékpárzárat, és biztosítsa kerékpárját egy könnyen kezelhető, modern és megbízható biztonsági megoldással – minden nap, minden út során!