**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

motoros mozgatású rögzítő karok

biztonságos, kényelmes, egykezes használat

elhelyezés: szélvédőre, műszerfalra vagy szellőzőnyílásra

360 fokban körbe forgatható, billenthető fej

erősen tapadó, zselés tapadókorong

„Qi” vezeték nélküli töltő

gyártótól független telefon kompatibilitás, ha a telefon

támogatja a Qi szabványú vezeték nélküli töltést

5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A), 10W (9V/1.1A)

befogadható telefon szélessége: 58-88mm

6 fokozatban állítható helyzetű átlátszó talp

két színű töltésjelző LED fény

a csomagban: csíptetős és tapadókorongos tartó fej, motoros telefontartó USB-C aljzattal

az USB-C kábel és a QC3.0 szivargyújtó töltő opció

javasolt töltő és csatlakozókábel: SAU 24QC, USB MULTI (USB C1)