**Marketing szöveg**

Az SBV 2020/4 beépíthető mélysugárzó alkalmas VIDEOTON hangdobozok javításához, valamint az egyéb régebbi típusú hangfalakba illő hangszórók cseréjére egyaránt.

Az impregnált papír kónusszal ellátott készülék zenei teljesítménye 80/100 W, frekvencia-átvitele 45 - 5.000 Hz tartományba esik, míg érzékenysége: 86 dB.

Az alumíniumból készült csévetest megfelelő hűtést biztosít. Előnye továbbá, hogy kompatibilis az elöregedett, már cserére érett gyári típusú hangsugárzókkal.

A mélysugárzó átmérője: 200 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

Pm/Pn: 80/50 W

f: 45 – 5.000 Hz

SPL1 W/1 m: 86 dB

hangtekercs: 1”, 2 réteg

csévetest: ALU

mágnes súlya: 20 Oz