**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Érzékelt gáz: H2S

Érzékelő típusa: elektrokémiai

Érzékelési mód: diffúziós

Mérési tartomány: 0 - 100 ppm

Szenzor élettartam: > 2 év

Felbontás: 1 ppm

Kijelző: LCD, háttérvilágítással

Állítható riasztási szint

30 legutóbbi esemény eltárolása

Működési tartomány: -40 - 50 °C, 5 - 95% RH(nem kondenzálódó)

Beépített Li-ion akkumulátor

méret: 54 x 91 x 32 mm

A termék várható szállítási ideje kb. 10 nap!