**Termékleírás**

Ön is szeretné egyszerűen és hatékonyan szabályozni otthona hőmérsékletét?

A Honeywell Home T136C110AEU T136 digitális szobatermosztát pontosan ezt kínálja!

Az eszköz egyszerű használatának köszönhetően könnyedén beállíthatja az ébredés, a távozás, a hazaérkezés és a lefekvés időpontjait, és hozzájuk rendelheti a kívánt hőmérsékleteket. A készülék hőmérsékleti tartománya 5 és 28 °C között állítható, melyet 0,5°C léptékben végezhet. Az arányos adaptív mód a korábbi ciklusokra támaszkodva meghatározza a következő ciklus hosszát. A szivattyúvédelem-funkció hosszabb élettartamot és biztonságosabb üzemelést eredményez.

2 vezetékes telepítéshez is alkalmas, telefonos vezérlőhöz, valamint otthoni automatizáló rendszerhez is könnyedén csatlakoztatható. Legyen szó hagyományos vagy kombi kazánokról, elektromos fűtésről vagy zónaszelepekkel történő használatról, ez a termosztát minden igényt kielégít.

Az elektromos terhelhetőséget illetően 5 A (240V~ esetén) rezisztív, és 2 A (240V~ esetén) kapacitív terhelés a maximum megengedett. A külső vezérlő bemenete 12V DC +/- 10%, 5 mA-rel. Az eszköz működését 2 db 1,5 V-os (AAA) elem biztosítja, amely nem része a csomagnak.

Fedezze fel a modern, digitális hőmérsékletszabályozás előnyeit!

egyszerű használat

beállítható az ébredés, a távozás, a hazaérkezés és a lefekvés időpontja, valamint ezekhez rendelhető célhőmérséklet

5 - 28 °C beállítható tartomány, 0,5 °C léptékekben

arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát

kapcsolható szivattyúvédelem funkció

2 vezetékes telepítéshez

csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is

hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén)

max. kapacitív terhelés: 2 A (240 V~ esetén)

külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 5 mA

tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék