**Termékleírás**

alkalmas hálózati készülékek be- és kikapcsolásához

3 db földelt aljzat

aljzatonként külön egypólusú kapcsolóval

a készülék csak akkor feszültségmentes, ha a csatlakozódugó ki van húzva az áramforrásból.

250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3680 W