**Marketing szöveg**

Az URC JUMP Univerzális távirányító betanítható ugrókódos kapuelektronikához, eredeti fix kódos távirányítóhoz, valamint külön taníthatóak a nyomógombok rajta.

Működéséhez nem elegendő, ha a távirányítót beállítja, hanem az irányítani kívánt eszköz (pl. garázskapu) vezérlésével is össze kell tanítani. Tehát a távirányítóhoz hozzá kell tanítani a működtetni kívánt eszközt. Ennek menetéről az irányítani kívánt eszköz használati útmutatójában tájékozódhat.

Frekvencia tartománya: 280-350/380-450/867-868 MHz.

Tápellátásához 1 db 3V (CR2032) elem szükséges.

**Termékleírás**

ugrókódos rendszerekhez

fix kódos rendszerekhez

külön tanítható nyomógombok

frekvencia tartomány: 280-350/380-450/867-868 MHz

anyaga: ABS

tápellátás: 1 x 3 V (CR2032)