**Marketing szöveg**

Praktikus, falra szerelhető hangdoboz! A beépített 110 V-os transzformátorral ellátott WAS 2 zenei terhelhetősége: 10 W, frekvencia átvitele: 50 – 18.000 Hz. A hangsugárzó: 165 mm. Beépítési mérete: 275 x 200 x 110 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

beépített 110 V-os transzformátorral

max. terhelhetőség: 10 W

frekvencia-átvitel: 50 - 18.000 Hz

hangsugárzó: ∅165 mm

impedancia: 8 Ω

méret: 275 x 200 x 110 mm