**Marketing szöveg**

A WSL 4 ablakszigetelés mobilklímához javasolt kiegészítés. A nyitott ablak mellett segít bent tartani a hideget és nem engedi be a meleg levegőt. A tépőzár segítségével egyszerűen felszerelhető minden bukó-, nyíló ablakra. A mobilklíma kifúvó tömlője cipzáron keresztül vezethető ki.

Kiválóan használható ACM 9000 és ACM 12000 mobil klíma berendezésekhez.

**Termékleírás**

nyitott ablak mellett segít bent tartani a hideget és kint a meleget

egyszerű felszerelés a tépőzárral

minden bukó nyíló típusú ablakra felszerelhető

kifúvótömlő csatlakoztatása cipzáron keresztül

strapabíró anyag

hossz: 4m

tartozék öntapadó tépőzár

kiválóan használható ACM 9000 és ACM 12000 mobilklímákhoz