**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

passzív infravörös (PIR) szenzor

kültéri IP44 kivitel

érzékelési szög: 180°

érzékelési távolság: 12 m

állítható fényérzékenység

állítható működési idő: 10±5 mp - 4±1 percig

kapcsolható teljesítmény: max. 1000 W

220-240 V~ / 50 Hz