**Marketing szöveg**

Egy praktikus kialakítású kültéri kapcsolóórát szeretne vásárolni? Ez esetben a 0768H típus ideális választás az Ön számára!

A termék 30 perces időintervallumokban állítható be, valamint naponta ismétlődő kapcsolásokra alkalmas. A kapcsolóóra IP44-es kivitelben készült, ennek köszönhetően kültéren is használhatós, hiszen ellenáll a minden oldalról érkező fröccsenő víznek. Felhasználhatósága: 250 V~ / 16 A / 3500 W. Válassz a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

30 perces intervallumok

naponta ismétlődő kapcsolások

IP44 kültéri kivitel

250 V~ / 16 A / 3500 W