**Termékleírás**

Felmerült már Önben, hogy miért nem működik teljes hatékonysággal MIDEA bojlere, vagy mi okozhatja annak meghibásodását? A MIDEA 17451000008900 fűtő egység a megoldás!

Ez a prémium minőségű fűtő egység kifejezetten a D10-20VD1(O) és D10-20VD1(U) bojlerekhez lett tervezve, és mindent tartalmaz, amire szüksége van a bojler hosszú távú, hatékony működéséhez. A 2000 W teljesítményű zománcozott fűtőszál gyors és egyenletes vízmelegítést biztosít, miközben rendkívül tartós kialakításának köszönhetően hosszú élettartamot garantál. A fűtőegységhez tartozó magnézium anód (mérete: d18 x 110 mm) kiemelkedő védelmet nyújt a korrózió ellen, így megóvja a bojler tartályát a káros lerakódásoktól, és jelentősen meghosszabbítja annak élettartamát.

A rendszer megbízható szigeteléséért és a szivárgások elkerüléséért szilikon tömítőgyűrű felel, amely biztosítja a biztonságos és hiba nélküli működést. A fűtő egység talp átmérője 72 mm, ami pontos illeszkedést biztosít a kompatibilis bojlerekhez, míg a hőfokszabályozó tartócső hossza 145 mm, lehetővé téve a precíz hőmérséklet-szabályozást, hogy mindig a megfelelő hőfokon élvezhesse a meleg vizet. Ez a fűtőegység egy komplett megoldást kínál, amely biztosítja a bojler optimális teljesítményét és hosszú élettartamát. A MIDEA fűtőegység garantálja, hogy a bojler hatékonyan és megbízhatóan működjön, így Ön mindig meleg vízhez juthat, amikor csak szüksége van rá.

Ne várjon tovább! Rendelje meg a MIDEA 17451000008900 fűtő egységet, és biztosítsa bojlerének hosszú távú védelmét és tökéletes működését!

Komplett fűtő egység, 2000 W

magnézium adóddal (d18 x 110 mm)

zománcozott fűtőszállal (2000 W)

szilikon tömítőgyűrűvel

talp átmérője: 72 mm

hőfokszabályozó tartócső hossza: 145 mm