**Marketing szöveg**

Vágáshoz, csupaszoláshoz csakis a legmegbízhatóbb fogókat használja a magas színvonalú végeredmény érdekében!

A 110 mm-es fogó acél alapanyagból készült, valamint keményített és edzett vágóéllel rendelkezik. A könnyed használat érdekében a markolat érdesített PVC-ből készült. Válassza minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból**.**

**Termékleírás**

110 mm

acél alapanyag

keményített és edzett vágóél

érdesített, PVC markolatborítás

vág, csupaszol

vágási mélység kemény acélban: 0,8 mm

vágási mélység lágy acélban: 1,3 mm

vágási mélység rézben: 1,6 mm