**Marketing szöveg**

A váltókapcsoló ideális kültéri használatra az IP 44 védelem által. A fehér színű váltó villanykapcsoló egy lámpa (fogyasztó) két helyről történő kapcsolására alkalmas.

**Termékleírás**

10A, 250V~/60Hz, IP44