**Marketing szöveg**

A szerelhető földelt aljzat ideális kültéri használatra. IP 44 védelemmel és takaró fedéllel ellátott. Az aljzat 1 férőhelyes.

**Termékleírás**

kültéri IP44 kivitel, fehér-füst, 230 V~ / 50 Hz / 16 A