**Marketing szöveg**

A szerelhető aljzat ideális kültéri használatra. IP 44 védelemmel és takaró fedéllel ellátott. Az aljzat 3 férőhelyes.

**Termékleírás**

16A, 250V~/60Hz, IP44