**Marketing szöveg**

A kétpólusú kapcsoló ideális kültéri használatra az IP 44 védelem által. A fehér színű kapcsoló a fázis és a 0 megszakítására alkalmas.

**Termékleírás**

10A, 250V~/60Hz, IP44