**Termékleírás**

A tökéletes pákahegyet keresi forrasztási munkáihoz? Fedezze fel a Home 5SI-216N-B1.0 pákahegyet, mely 1.0 mm-es pontszerű kialakításával és professzionális minőségével minden igényt kielégít.

Az OFC oxigénmentes réz alapanyag biztosítja a kiváló hővezetést és megbízhatóságot, míg a háromszoros védőbevonat – vas, nikkel és króm rétegekkel – garantálja a hosszan tartó tartósságot és ellenállást.

Az 5SI-216N-B1.0 pákahegy méretei In 4.0 mm / Out 6.3 mm x 43 mm, így tökéletesen illeszkedik a Home SS306B forrasztó állomáshoz, biztosítva a stabil és hatékony munkavégzést. Ez a pákahegy nemcsak hosszú élettartamot, hanem kiváló teljesítményt is nyújt minden forrasztási feladat során.

Ne maradjon le erről a kiváló lehetőségről! Szerezze be a Home 5SI-216N-B1.0 pákahegyet még ma, és emelje a forrasztási munkáit egy új szintre!

pontszerű kialakítás, 1.0mm

professzionális minőség

OFC oxigénmentes réz alapanyag

háromszoros védőbevonat a tartósságért

vas, nikkel és króm védőrétegek

 In 4.0mm /  Out 6.3mm x 43mm