**Termékleírás**

Megbízható hordozható töltőt keres elektromos járművéhez? A Link2Home EV200S-16P hordozható töltő ideális választás az Ön számára!

Ez a kiváló minőségű töltő Type 2 Europe kimeneti csatlakozóval (EN62196) rendelkezik, amely biztosítja a széles körű kompatibilitást az elektromos járművekkel. A digitális kijelző és visszajelző LED-ek folyamatosan tájékoztatják a töltés állapotáról, míg a tartozék hordtáska megkönnyíti a szállítást.

Az 5 méter hosszú kábel lehetővé teszi a kényelmes csatlakoztatást, még akkor is, ha a töltőpont távolabb van. A töltő rugalmasságot biztosít a választható töltőáramoknak köszönhetően (6A/8A/10A/13A/16A), így az igényeknek megfelelően állíthatja be a töltést. A késleltetett töltésindítás funkció lehetőséget ad arra, hogy a töltést az Ön számára legmegfelelőbb időpontra ütemezze. Az eszköz szélsőséges hőmérsékleti tartományban is megbízhatóan működik, -25°C és +45°C között. Az IP65 védelem biztosítja, hogy a töltő por- és vízálló legyen, így bármilyen időjárási körülmények között használható.

Ne várjon tovább, növelje elektromos járműve mobilitását és kényelmét a Link2Home EV200S-16P hordozható töltővel! Vásároljon most, és élvezze a gyors és megbízható töltés előnyeit!

Type 2 Europe kimeneti csatlakozó (EN62196)

digitális kijelző és visszajelző LED-ek

tartozék hordtáska

névleges bemeneti feszültség: 230 V~

max. 16A 230V 3,7kW

7 m kábelhossz

választható töltőáramok: 6A/8A/10A/13A/16A

késleltetett töltésindítás

üzemi hőmérséklet: -25°C - +45°C

relatív páratartalom: max. 75%

IP65 védelem