**Marketing szöveg**

Keresse a megbízható, masszív kialakítású utánfutó csatlakozódugókat! A 90779 típus 7 pólusú rugós védőfedéllel rendelkezik a könnyed kezelhetőség érdekében. Átmérője: 70 mm. Feszültsége: 12 V DC. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

7 pólusú, rugós védőfedéllel

∅70 mm

feszültség: 12 V