**Marketing szöveg**

97242 Indítókábel- bikakábel nélkülözhetetlen tartozéka az autóknak, mert bármikor szüksége lehet rá. Praktikus hordtáskában tárolható, így nem csúszik szét és gabalyodik össze.

Maximális töltő áram 600 A.

**Termékleírás**

max. 600 AMPER / 12-24 V

4,0 m / 6,00 mm2

99%-os minőségi réz

praktikus hordtáskában