**Termékleírás**

Vezérlés típusa: intelligens vezérlés AENO App (WiFi-n keresztül)

Vezérlés a beállított hőmérséklet szerint (klímaszabályozás)

Hangos asszisztensek támogatása

Hőmérséklet-érzékelő

Manuális kezelőfelület (LED világítás, hőmérséklet beállítás, smart mód gomb, éjszakai világítás)

Billenés érzékelő

Panel hőmérséklet-szabályozás (120°С-ig)

LED-kijelzés

Standart teljesítmény: 700 watt

Lefedettségi területig: 30 nm

Védelmi rendszer: túlfeszültség elleni védelem

Túlmelegedés elleni védelem

Alváz anyaga: műanyag, Tempered Glass (üveg)

Védelmi szabványok: IP44

Mellékelt tartozékok: gyors üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy, szerelőkészlet, 2 db tartóláb, 2 db tartókonzol, lyukfúró sablon

Termék méret: 1000x365x11mm