**Marketing szöveg**

Keresse a legmegbízhatóbb autós hangtechnikai eszközöket!

Az AHX 1620/BK egy 165 mm átmérőjű beépíthető mélysugárzó, amely 60 / 40 W teljesítménnyel rendelkezik.

Frekvencia-átvitele 50 - 7.000 Hz közötti, míg érzékenysége: 88 dB. A hangtekercs: 1, 2 rétegű. A kevlár membrán gumi peremmel van ellátva és alumínium csévetesttel rendelkezik. A mágnes súlya 20 Oz. Válassza minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

átmérő: 165 mm

Pz / Pn: 60 / 40 W

f: 50 - 7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 88 dB

leng. tek.: 1", 2 réteg

kevlár-szövet membrán gumi peremmel

csévetest: ALU

mágnes súlya: 20 Oz