**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az AK 01 világítós billenőkapcsoló 2 állású és 1 áramkör működtetésére alkalmas. Max. terhelhetősége: 12 V / 20 A. Mérete: 25 x 14 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø12 mm. Beépítési mélysége saruval: 28 mm. Saruk száma: 3. A fényforrás tápellátása: 12 V. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

1 áramkör - 2 állás

piros

beépítés: 20 mm