**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az AKV 62 világítós billenőkapcsoló 3 állású és 2 áramkör működtetésére alkalmas. Használata ablakemelőhöz ajánlott. Lehetőség van - (ON) - OFF - (ON) funkcióra. Max. terhelhetősége: 12 V / 15 A. Mérete: 21 x 38 mm. Beépítési mérete/nyílása: 37 x 18 mm. Beépítési mélysége saruval: 24,5 mm. Saruk száma: 5. A fényforrás tápellátása: 12 V. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

2 áramkör - 3 pozíció

ablakemelőhöz

(ON) - OFF - (ON)

piros LED

beépítés: 37 x 18 mm