**Marketing szöveg**

Nagyméretű, jól olvasható számlappal (∅30 cm) rendelkező falióra, amit csiszolt alumínium keret és üveg előlap borít. Az óra másodpercmutatója folyamatos mozgást végez, továbbá automatikusan mutatja a belső hőmérsékletet. A külső hőmérsékletet a maximum 60 méter távolságban elhelyezett hőmérséklet jeladó segítségével jelzi ki.

A hőmérsékletmérési tartomány: belső: -9 – +50 °C, külső: -20 – +60 °C. Tápellátása: 1 x 1,5 V (AA). A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

csiszolt alumínium keret, üveg előlap

nagyméretű, jól olvasható számlap, ∅30 cm

folyamatos mozgású másodpercmutató

433,92 MHz külső hőmérséklet jeladó, max. 60 m hatótávolság

1 db külső jeladó kezelése (tartozék: HCKK 05)

hőmérsékletmérési tartomány: belső: -9 – +50 °C, külső: -20 – +60 °C

egyszerű üzembe helyezés

tápellátás 1 x 1,5 V (AA) + 4 x 1,5 V (AAA) elem (nem tartozék)

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.