**Termékleírás**

Szeretne egy könnyen használható és sokoldalú gázgrillt, amely minden grillezési igényt kielégít? A Barbecook BC-GAS-2036 Stella 3201 gázgrill a tökéletes választás azok számára, akik az összetett kültéri főzési élményt szeretnék megvalósítani, miközben fontos számukra a kényelem is.

A Barbecook különböző gázgrill modelljei közül a Stella sorozat kiemelkedik minőségével, gyönyörű megjelenésével és egyszerű használatával. A Stella sorozaton belül három különböző modell közül választhat: Stella 3201, Stella 3221 és Stella 4311.

Mi teszi különlegessé a Stella 3201 gázgrillt? A Barbecook Stella gázgrillje kétségtelenül egy fantasztikus termék: gyönyörű, matt fekete bevonattal és ezüstszínű részletekkel, rendkívül felhasználóbarát és a legmagasabb minőségű. Ez a gázgrill 1-2-3 fokozatban gyújtható be és kivételesen jó grillezési eredményt garantál. Zománcozott öntöttvas rácsokkal rendelkezik, és a központi, legmelegebb rész - a Dynamic Core Grill - úgy van kialakítva, hogy a rács eltávolítható és helyettesíthető hasznos eszközökkel, mint például pizzalap vagy főzőlap. Röviden, a Stella gázgrillel szinte minden lehetséges! A zománcozott, duplafalú fedél és a beépített hőmérőnek köszönhetően maximálisan Öné az irányítás. Nem minden alapanyag sütési ideje azonos, így néhány étel hamarabb készül el, mint a többi. Ez nem probléma. A már elkészült ételeket melegen tarthatja a gázgrillben kialakított különleges melegentartó rácson. A grillezés során sok zsír keletkezhet, mely az eszköz beépített csepegtető tálcájában gyűlik össze. A BBQ munkamenet után egyszerűen helyezze a csepegtető tálcát a mosogatógépbe. Jó tudni, hogy az összes Stella gázgrill modell kombinálható a Barbecook forgónyárs készletével.

Hogyan működik a Stella 3201 gázgrill? A Stella 3201 gázgrill beindítása rendkívül egyszerű. Először nyissa ki a gázgrill fedelét, majd nyissa meg a gázpalack csapját. Hagyja, hogy a gáz áramoljon a gázgrillben. Ezután fordítsa a vezérlőgombokat a legmagasabb állásba. Ezek az egyes égőkhöz vannak csatlakoztatva. Amikor látja a lángot, zárja be a fedelet, és hagyja, hogy a készülék körülbelül 10-15 percig felmelegedjen. Ezután kezdődhet a grillezés! A gázgrillezés során ajánlott propán gázt használni. Ne felejtse el megvásárolni a megfelelő gázszabályozót. Ez csökkenti a gázpalack nyomását. A gázpalackban lévő nyomás gyakran sokkal magasabb, mint amire a grillnek szüksége van. Győződjön meg róla, hogy rendszeresen ellenőrzi a gázcső dátumát. A szabványos gázcsövek élettartama 5-10 év.

A Stella 3201 gázgrill műszaki adatai: A Stella 3201 gázgrillel akár 14 személyt is kiszolgálhat. Ez a modell három égővel és három ráccsal rendelkezik, egyik mérete 35x43 cm, a másik kettőé 17x43 cm. Ezenkívül a gázgrill egy extra hosszú, összecsukható oldalsó asztallal is rendelkezik, amelyen három kiegészítő horog található. A Stella 3201 gázgrill egy oldalsó égőt is kapott amely ideális szószok vagy köretek elkészítésére. Ezt a modellt a készülék alján lévő négy keréknek köszönhetően könnyen mozgathatja. Továbbá a Stella 3201 gázgrill ajtókkal és tárolóhellyel felszerelt szekrénnyel van ellátva.

Na hagyja ki a grillszezont sütő hiányában. Vendégelje meg barátait, családját egy kis szabadtéri sütögetésre. Ebben hű társa lesz a Barbecook Stella 3201.

személyek száma: 14  
főégők száma: 3  
főégők maximális teljesítménye: 11,4 kW  
oldalégők száma: 1  
oldalégők teljesítménye: 3,2 kW  
sütőfelület: 11 × (35 × 43) cm 2 × (17,5 × 43) cm  
sütési magasság: 99 cm  
grillrács anyaga: zománcozott öntöttvas  
fedél anyaga: zománcozott acél  
tál anyaga: zománcozott acél  
kocsi anyaga: zománcozott acél  
fedél hőmérővel: igen  
tárolóhely: igen  
zsírelvezetés: igen  
görgők: 4 db  
tartozék horgok: igen  
méret: szélesség × magasság × mélység: 174 × 119 × 59 cm