**Termékleírás**

Közvetlen bekötést igénylő termék, a bekötés és a szerelés kizárólag szakember által végezhető el!

hőtároló fűtés teljesítémny: 2400W

kiegyenlítő fűtés teljesítmény: 750W

TUYA applikációval vezérelhető

alapértelmezett első hőtárolási időszak: 8 óra (23:00-tól 7:00ig)

töltési teljesítmény: 19,2 kWh

naponta 2 időszakra bontható hőtárolási időszak

autmata üzemmódban 24 órás bontásban a hét midnen napja személyre szabható

manuális üzemmód

öntanuló funkció (adaptív bekapcsolás vezérlés)

ablaknyitás érzékelés

gyerekzár

túlmelegedés védelem

főkapcsoló

méret: 87 x 61,8 x 18,7 cm

téglák száma: 12

tömeg téglákkal együtt: 128 kg

tartozék: 2 db készülék láb