**Marketing szöveg**

Élvezze vezetés közben is a legjobb hangzásban kedven slágereit! A BK 130 típusú hangszóró-pár 100 W (2 x 50 W max.) zenei terhelhetőséggel rendelkezik. A mélyközép sugárzó: ∅130 mm cellulóz kónusszal, a magas: PEI tölcsérrel van ellátva.

A hangszóró frekvencia-átvitele 50 -19.000 Hz közötti tartományba esik, érzékenysége: 86 dB. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

mélyközép: ∅130 mm cellulóz kónusz

magas: PEI tölcsér

zenei terhelhetőség: 100 W (2 x 50 W max.)

frekvencia-átvitel: 50-19.000 Hz

érzékenység: 86 dB