**Marketing szöveg**

Élvezze vezetés közben is a legjobb hangzásban kedven slágereit! A BK 165 típusú hangszóró-pár 150 W (2 x 75 W max.) zenei terhelhetőséggel rendelkezik. A mélyközép sugárzó: ∅165 mm cellulóz kónusszal, a magas: PEI tölcsérrel van ellátva.

A hangszóró frekvencia-átvitele 45 -19.000 Hz közötti tartományba esik, érzékenysége: 86 dB. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

mélyközép: ∅165 mm cellulóz kónusz

magas: PEI tölcsér

zenei terhelhetőség: 150 W (2 x 75 W max.)

frekvencia-átvitel: 45-19.000 Hz

érzékenység: 86 dB