**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

3-utas bass-reflex Hi-Fi hangdoboz pár

merevített ABS műanyag, fém védőrács

álló és fekvő helyzetben is használható

falra és mennyezetre szerelhető vagy akasztható

billenthető és körbe forgatható

a tartókonzolt eltávolítva bútorra helyezhető

használható járműben, otthon, üzletben…

közvetlenül autórádióhoz is csatlakoztatható

süllyesztett, csíptetős vezeték csatlakozó

csatlakoztatható 4-8 Ohm kimenetű termékekhez

terhelhetőség: 120 W (2 x 60 W / 8 Ohm)

méret / súly: 140 x 210 x 120 mm / 960 g x 2