**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

2in1: hagyományos és professzionális rendszerekhez

csatlakoztatható 4-8 Ohm kimenetű termékekhez

csatlakoztatható 70/100/110 V~ hangrendszerekhez

beállítható hangerő: 10 W - 20 W - 40 W

2-utas bass-reflex Hi-Fi hangdoboz

selyem dóm magassugárzó

merevített ABS műanyag, fém védőrács

álló és fekvő helyzetben is használható

falra és mennyezetre szerelhető

billenthető és forgatható

csavaros vezeték csatlakozó

terhelhetőség: 60 W / 8 Ohm, 40 W / 100 V~

méret / súly: 200 x 285 x 190 mm / 2,9 kg