**Marketing szöveg**

Praktikus, mennyezetbe süllyeszthető hangszóró! A beépített 110 V-os transzformátorral ellátott CES 3 zenei terhelhetősége: 10 W-os, frekvencia átvitele: 50 – 18.000 Hz. A hangsugárzó: 165 mm. Beépítési mérete: 190 x 85 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

beépített 110 V-os transzformátorral

max. terhelhetőség: 10 W

frekvencia-átvitel: 50 - 18.000 Hz

hangsugárzó: ∅165 mm

impedancia: 8 Ω

beépítési méret: ∅190 x 85 mm