**Marketing szöveg**

Kapcsoló szerelvények mögötti szerelődobozban elhelyezhető dimmer modul, mely 2 kapcsolható bemenettel és 2 fényerőszabályozható kimenettel rendelkezik. Segítségével a kapcsolóink 0-100%-os skálán állíthatják a fényforrást.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

2 fázisú, fali szerelvény mögé rejthető dimmer modul

segítségével különböző 230 V-os kapcsolókörök vezérelhetőek és fényerőszintek állíthatók be

ZigBee 3.0

max. 10 A / áramkör

méret: 18 x 47 x 52 mm