**Marketing szöveg**

Nyílászárók felületeire is felszerelhető, CR2032 elemmel működő nyitásérzékelő szenzor. Használható egyéb mechanikai mozgást végző eszközök érzékelésére is.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

bármilyen ajtó vagy ablakkeretre elhelyezhető az öntapadós megoldásának köszönhetően

elemes kialakítású, hálózati áramforrást nem igényel

ZigBee 3.0

tápellátás: 1 x CR2032 (gombelem)

méret: 84 x 83 x 13 mm