**Marketing szöveg**

Felületeken elhelyezhető, CR2450 elemmel működő mozgásérzékelő szenzor. Felépítésének köszönhetően többféle állásból is képes a mozgásérzékelésre, maximum 7 m-ig, 170 fokos szögben.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

felületekre helyezhető

érzékelési távolság: max. 7 m

érzékelési szög: max 170°

ZigBee 3.0

tápellátás: 1 x CR2450 (gombelem)

méret: 73 x 59 x 58 mm