**Marketing szöveg**

Árnyékolás vezérlésére alkalmas fali modul, 2 kapcsolható bemenettel és 2 kimenettel (le-fel állás, 10A kimenetenként). Alkalmas árnyékolók és függönyök vezérlésére. A Chameleon automatizációk kedvelt eleme.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

fali szerelvény mögé rejthető redőny vezérlő modul

segítségével zsaluziák, redőnyők vagy árnyékolók vezérelhetőek

nyitott vagy zárt állapotok állíthatók be

ZigBee 3.0

max. 10 A / áramkör

méret: 18 x 47 x 52 mm