**Marketing szöveg**

Kapcsoló szerelvények mögötti szerelődobozban elhelyezhető kapcsoló modul. Önmagában 2 db kapcsolható bemenettel és 2 db relé kimenettel rendelkezik, világítási körök kapcsolására használható eszköz.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

2 fázisú, fali szerelvény mögé rejthető kapcsoló modul

segítségével különböző 230 V-os kapcsolókörök vezérelhetőek

ZigBee 3.0

max. 10 A / áramkör

méret: 18 x 47 x 52 mm