**Termékleírás**

Szembesült már azzal a problémával, hogy túl sok időt kell várnia a meleg vízre, különösen a konyhában? A Midea D10-20VD1(O) elektromos vízmelegítő megoldást nyújt erre a problémára, és tökéletes választás lehet bármely modern háztartás számára, különös tekintettel kompakt méretére és 10 literes űrtartalmára.

Ezt a vízmelegítőt közvetlenül a konyhapult fölé szerelheti, így helyet takaríthat meg, miközben gyorsan biztosíthat melegvizet.

Az IPX4 vízállósági osztályú készülék függőlegesen szerelhető a falra, így csekély helyet foglal el.

A tekerőgombos mechanikus vezérlés könnyű kezelhetőséget garantál, míg a zománcozott víztartály és fűtőszál hosszú távú ellenálló képességet biztosít a rozsda és a lerakódások ellen.

A kapilláris termosztáttal precízen állíthatja be a hőmérsékletet a 30-75°C tartományban.

A földelt csatlakozódugónak és a 100 cm hosszú tápkábelnek köszönhetően a telepítés egyszerű és biztonságos.

A magnézium anód, melynek méretei ∅18x110 mm, extra védelmet nyújt a korrózió ellen.

A termék méretei 324x324x300 mm, energiahatékonysági osztálya pedig A, így a készülék nemcsak helytakarékos, de energiatakarékos is.

Ne hagyja figyelmen kívül a konyhai kényelem új szintjét! A Midea D10-20VD1(O) elektromos vízmelegítővel azonnal hozzájuthat a meleg vízhez, miközben energiát és helyet is megtakarít. Tegye hatékonyabbá és kényelmesebbé otthonát még ma!

teljesítmény: 2000 W

névleges űrtartalom: 10 liter

konyhapult fölé szerelhető

vízállósági fokozat: IPX4

függőlegesen szerelhető a falra

mechanikus, tekerőgombos vezérlés

zománcozott víztartály

zománcozott fűtőszál

kapilláris termosztát

hőmérséklet-tartomány: 30-75°C

max. üzemi nyomás: 0,75 MPa

földelt csatlakozódugóval

tápkábel hossza: 100 cm

magnézium anód mérete: ∅18 x 110 mm

méret: 324 x 324 x 300 mm

energiahatékonysági osztály: A