**Termékleírás**

Unja már, hogy mindig várnia kell a meleg vízre, miközben fontosabb dolgokkal is foglalkozhatna? A Midea D10-20VD1(U) elektromos vízmelegítő forradalmi megoldást kínál: többé nem kell várakoznia, ráadásul energiát is megtakaríthat!

A 2000 wattos teljesítmény gyors vízmelegítést tesz lehetővé, míg a 10 literes névleges űrtartalom biztosíthatja, hogy elegendő meleg víz álljon rendelkezésre.

A készülék konyhapult alá szerelhető kivitelének köszönhetően nem vesz el értékes helyet, ugyanakkor az IPX4 vízállósági fokozatnak köszönhetően biztonságosan használható.

A tekerőgombos mechanikus vezérlés lehetővé teszi a könnyű hőmérséklet-beállítást a 30-75°C tartományban, az optimális komfort érdekében.

A zománcozott víztartály és fűtőszál hosszú élettartamot biztosít, a magnézium anód pedig védelmet nyújt a vízkőlerakódás és a korrózió ellen, mérete pedig ∅18x110mm.

A földelt csatlakozódugó és a 100 cm hosszú tápkábel még nagyobb biztonságot nyújt.

Mindezek mellett a készülék méretei mindössze 324x324x300 mm, tehát igazán helytakarékos megoldást kínál.

Az A energiahatékonysági osztályba tartozó Midea D10-20VD1(U) nem csupán a komfortérzetét növeli, de segít a környezet védelmében is, hiszen kevesebb energiát fogyaszt, csökkentve ezzel a rezsi költségeit.

Ne tegye próbára a türelmét felesleges várakozással! Válassza a Midea D10-20VD1(U) elektromos vízmelegítőt, és élvezze a zavartalan melegvíz-ellátást, valamint az alacsonyabb energiaszámlát már ma!energiahatékonysági osztály: A

teljesítmény: 2000 W

névleges űrtartalom: 10 liter

konyhapult alá szerelhető

vízállósági fokozat: IPX4

függőlegesen szerelhető a falra

mechanikus, tekerőgombos vezérlés

zománcozott víztartály

zománcozott fűtőszál

kapilláris termosztát

hőmérséklet-tartomány: 30-75°C

max. üzemi nyomás: 0,75 MPa

földelt csatlakozódugóval

tápkábel hossza: 100 cm

magnézium anód mérete: ∅18 x 110 mm

méret: 324 x 324 x 300 mm

energiahatékonysági osztály: A