**Termékleírás**

DB 1000AC vezeték nélküli csengő szett egy rendkívül elegáns, minimalista stílusú nyomógomból és csengőből áll. A beltéri egység hálózatról üzemeltethető, így könnyen áthelyezhető műhelybe, nyári konyhába, garázsba, hogy biztosan hallható legyen a csengetés. 36 klasszikus, többszólamú dallam közül lehet csengőhangot kiválasztani, a hangerő pedig 4 fokozatban állítható. A csengetést a beltéri egységen villogó kék LED gyűrű is kíséri, míg néma üzemmódban aktív fényjelzés. A készülék hatótávolsága nyílt terepen 100 méter. Nem csupán erősen zavarvédett más csengőktől, hanem áramszünet esetén a beépített memória megőrzi a csengőhangot. Szükség esetén akár további 4 nyomógomb is párosítható a csengővel (több szett vásárlása esetén). A nyomógomb víz bejutása ellen tömített, 1 darab CR2032 (3 V) elemmel működik, mely tartozéka a csomagnak.

hatótávolság nyílt terepen: ~100 m

elegáns, kicsi, minimalista stílusú

38 igényes, ismert klasszikus dallam

többszólamú, kellemes hangzás

4 fokozatban beállítható hangerő

villogó kék LED gyűrű csengetéskor

néma módban aktív fényjelzés

egyedi kódolás tanulófunkcióval

4 nyomógomb párosítható egy csengővel (több szett vásárlása esetén)

erősen zavarvédett más csengőktől

memória áramszünet esetére

víz bejutása ellen tömített nyomógomb: IP44

működési frekvencia 433,92 MHz

tápellátás: nyomógomb: CR2032 (3 V) elem, tartozék

beltéri egység: 230 V~ / 50 Hz / 0,3 W

méret: ∅50 x 41 mm