**Marketing szöveg**

A DB 1505AC Vezeték nélküli csengő letisztult kialakítása által ideális választás minden otthonba. A beltéri egység 230 V-ról üzemeltethető, fényjelzéssel és 32 választható dallammal jelez. A készülék beállítható, hogy hanggal és fénnyel jelezzen, vagy csak fénnyel, valamint csak hanggal. Egy csengőhöz 4 db nyomógomb is párosítható, valamint nyomógombonként eltérő dallam választható ki. Áramkimaradás esetén a beállítások megmaradnak.

A külső egység IP 44 védelemmel ellátott. Tápellátásához 1 db 23 A (12 V) elem szükséges, melyet a csomag tartalmaz.

A vezeték nélküli csengő maximum 150 m hatótávolságon működik nyílt terepen.

**Termékleírás**

elegáns, minimalista stílusú

32 ismert, klasszikus dallam

többszólamú, kellemes hangzás

3 fokozatú hangerő, plusz némítás

kikapcsolható, villogó fényjelzés

néma módban aktív fényjelzés

egyedi kódolás tanulófunkcióval

akár 4 nyomógomb is párosítható egy csengővel

nyomógombonként eltérő dallam választható

erősen zavarvédett más csengőktől

memória áramszünet esetére

víz bejutása ellen védett nyomógomb: IP44

hatótávolság nyílt terepen: ~150 m

működési frekvencia 433,92 MHz

nyomógomb tápellátása: 23A (12 V) elem, tartozék

csengő tápellátása: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 Wmax.

nyomógomb / csengő: 40 x 72 x 17 mm /

80 x 85 x 30 mm