**Termékleírás**

A DBK 1000 AC Vezeték és elem nélküli csengő ideális választás otthonába, ha megbízható készüléket szeretne. Erősen zavarvédett más csengőktől.

A beltéri egység 230 V-ról üzemeltethető. A kék LED visszajelző fény nagy hangerőn kikapcsolható.

A külső egység kinetikus energiával működik, a kapcsoló megnyomásakor keletkező energia segít a jelzés leadásában a beltéri egység felé, így hidegben is precíz működést biztosít. 20 csengetési dallam közül választhatja ki az ideálist.

Egyedi kódolású tanuló funkciója által 20 db nyomógomb vagy csengő párosítható össze (több szett vásárlása esetén).

A vezeték és elem nélküli csengő maximum 100 m hatótávolságon működik nyílt terepen.

soha nem szükséges elem

hidegben is megbízható működés

tanuló funkció: több nyomógomb vagy csengő párosítható egymással (több szett vásárlása esetén)

20 változatos stílusú dallam

Többszólamú, kellemes hangzás

3 fokozatban beállítható hangerő

Kék LED visszajelző

Villogó fényjelzés csengetéskor

Folyamatos éjszakai irányfény funkció

Hatótávolság nyílt terepen: kb.100 m

Működési frekvencia 433,9 MHz

Egyedi kódolás tanuló funkcióval

Erősen zavarvédett más csengőktől

Csengő tápellátása: 230V~/50Hz/0,9W

Nyomógomb tápellátása: kinetikus energia

- csengő mérete:

125 x 75 x 27 mm

nyomógomb mérete:

94 x 46 x 22 mm