**Marketing szöveg**

A DBK 1500AC Vezeték és elem nélküli csengő ideális választás otthonába, ha megbízható készüléket szeretne. Erősen zavarvédett más csengőktől.

A beltéri egység 230 V-ról üzemeltethető, melynek hangereje 4+1 fokozatban állítható.

A külső egység kinetikus energiával működik, a kapcsoló megnyomásakor keletkező energia segít a jelzés leadásában a beltéri egység felé, így hidegben is pontosan funkcionál. 36 csengetési dallam közül választhatja ki az ideálist.

A vezeték és elem nélküli csengő maximum 150 m hatótávolságon működik nyílt terepen.

**Termékleírás**

SOHA NEM SZÜKSÉGES ELEM

HIDEGBEN IS MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

36 változatos stílusú dallam

Többszólamú, kellemes hangzás

4+1 fokozatban beállítható hangerő

Néma csengetés, fényjelzéssel

Hatótávolság nyílt terepen: kb.150 m

Működési frekvencia 433,9 MHz

Egyedi kódolás tanuló funkcióval

Erősen zavarvédett más csengőktől

Csengő tápellátása: 230V~ /50Hz

Nyomógomb tápellátása: kinetikus energia

- csengő mérete:

80 x 75 x 25 mm

nyomógomb mérete:

84 x 50 x 18 mm