**Marketing szöveg**

A DBS 1001 DC Vezeték nélküli csengő szett 2 db beltéri egységet és 1 db nyomógombot tartalmaz. Ideális választás lehet nagyobb vagy két szintes házakban, üzlethelységekben, de akár személyhívónak is.

A beltéri egység egyenként 2 db 1,5 V (AA) elemmel üzemeltethető, mely nem tartozék. Fényjelzéssel és 8 választható dallammal jelez.

A külső egység IP 44 védelemmel ellátott. Tápellátásához 1 db 3 V (CR2032) gombelem szükséges, melyet a csomag tartalmaz.

256 digitális kód érhető el a készüléken, melyet egyedi kódolás tanulófunkcióval állíthat be.

A vezeték nélküli csengő maximum 100 m hatótávolságon működik nyílt terepen.

**Termékleírás**

2 beltéri eygség + 1 nyomógomb

Hatótávolság nyílt terepen: kb. 100 m

Többszólamú, kellemes hangzás

8 változatos, ismert dallam

Személyhívónak is alkalmas

Egyedi kódolás tanuló funkcióval

Erősen zavarvédett más csengőktől

Hangjelzéssel egyidejűleg villogó kék fényjelzés

IP44 védett nyomógomb

256 digitális kód érhető el

Működési frekvencia: 433,9 MHz

Csengő tápellátása: 2 x 1,5 V (AA) elem beltéri egységenként, nem tartozék

Nyomógomb tápellátása: 1 x 3 V (CR2032), tartozék