**Marketing szöveg**

Használja a legprecízebb kialakítással rendelkező szerszámokat a munkájához. A DE 101505 egy 101 db-os racsnis csavarhúzó készlet. A 150 mm hosszú markolat egyaránt gumírozott és mágneses, mindemellett racsnis, irányváltós és rögzíthető is.

A termékhez jár egy praktikus tárolódoboz, amelyben a következő bitek találhatóak meg:

(Lapos) 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm.

(Phillips) PH0, PH1, 5xPH2, PH3.

(Pozidrive) PZ0, PZ1, 5xPZ2, PZ3.

(Torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50.

(Biztonsági torx) T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H.

(Hatlapú) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8.

(Hatlapú) 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, ¼”.

(Biztonsági hatlapú) 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.

(Biztonsági hatlapú) 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”.

(Négylapú) S0, S1, S2, S3.

(Négyszárú) 6, 8, 10.

(Háromszárú) 1, 2, 3, 4.

(Villás) 4, 6, 8, 1.

(Clutch) C1, C2, C3.

(Bordás) M5, M6, M8.

Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

markolat: ¼”-os, racsnis, irányváltós és rögzíthető, mágneses, gumírozott, 150 mm hosszú

1 db 25 mm-es adapter

1 db 50 mm-es adapter

1 db mágneses toldó: 60 mm

1 db „Y” típusú bit

(lapos) 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm

(phillips) PH0, PH1, 5xPH2, PH3

(pozidrive) PZ0, PZ1, 5xPZ2, PZ3

(torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50

(hatlapú) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8

(hatlapú) 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, ¼”

(bordás) M5, M6, M8

(négylapú) S0, S1, S2, S3

(villás) 4, 6, 8, 10

(négyszárnyú) 6, 8, 10

(háromszárnyú) 1, 2, 3, 4

(biztonsági torx) T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H

(biztonsági hatlapú) 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

(biztonsági hatlapú) 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”

(clutch) C1, C2, C3

Cr-V bitek

praktikus tárolódoboz