**Marketing szöveg**

A párátlanító alkalmas arra, hogy a lakás magas páratartalmát megszűntesse, amely főleg a fűtéses téli időszakban fordul elő. Ismertető jegyei, hogy az ablakokon, csempéken csorog a nedvesség, megmutatkozik a lecsapódó pára.

A szobák sarkában, a szekrények mögött megjelennek a gombatelepek, hőhídak alakulnak ki és dohos szag uralkodik, amelyek egészségkárosító közeget eredményeznek.

A probléma a készülékkel teljes mértékben kiküszöbölhető, megszüntethető.

A berendezés beszívja a lakásban található nedves levegőt, mely lecsapódik és kifolyik a páramentesítő gép tartályába, amelynek űrtartalma 2.2 liter és jelző fény közli a víztartály telítettségét.

Beállítható a kívánt páratartalom, 5 féle üzemmódból választhatunk, időzítő kapcsolóval ellátott, 10-20 m2 es helyiség páramentesítésére alkalmas s felhasznált töltőgáz környezetbarát.

A formatervezett gyerekzárral készült készülék a lakás szinte minden területén esztétikusan mutat és az otthona állag megőrzését és a család egészségmegőrzését szolgálja.

**Termékleírás**

környezetbarát töltőgáz, R290

párátlanító kapacitás:

10 l / 24 h (30 °C, RH: 80%)

5 l / 24 h (27 °C, RH: 60%)

ajánlott szobaméret: 10 – 20 m2

5-féle üzemmód (Dehumidify, Automatic, Continuous, Fast Dry Clothes, Fan)

utolsó beállítás memória

aktuális relatív páratartalom-kijelzés

beállítható kívánt páratartalom (30% – 80% RH)

1 – 24 órás, óránként állítható kikapcsolásidőzítés

2,2 literes víztartály, víztartály-telítettség jelző fény

tartozék, opcionálisan használható vízelvezető cső (30 cm)

gyerekzár

méret: 28,4 x 48 x 24 cm