**Termékleírás**

Hogyan teremthet egészségesebb, penészmentes és frissebb levegőjű otthont a megfelelő párátlanítóval?

A HOME DHM20WIFI párátlanító hatékony és modern megoldást kínál a túlzott páratartalom megszüntetésére, miközben intelligens funkcióinak köszönhetően kényelmesen, akár távolról is vezérelhető. A készülék naponta akár 20 liter nedvességet is eltávolít a levegőből, így ideális választás 20–30 m²-es helyiségekhez, például nappalikba, hálószobákba, pincékbe vagy irodákba. A környezettudatos R290-es hűtőközeggel, a 4 üzemmóddal és a WiFi-alapú TUYA Smart vezérléssel ez a párátlanító nemcsak hatékony, hanem intelligens és energiatakarékos megoldás is a kellemes beltéri klíma megteremtésére.

Hatékony páramentesítés minden környezetben

A HOME DHM20WIFI párátlanító teljesítménye 20 liter / 24 óra (30 °C, 80% relatív páratartalom), ami akár 12 liter / 24 óra teljesítményre is képes hűvösebb, kevésbé párás környezetben (27 °C, 60% RH). Ez a nagy hatékonyság biztosítja, hogy a levegő mindig optimális maradjon, csökkentve a penészképződés, a dohos szagok és az allergén anyagok kialakulásának kockázatát. A készülék 5–35 °C közötti hőmérsékleten használható, így egész évben stabil teljesítményt nyújt.

Okos vezérlés, maximális kényelem

A beépített WiFi-modulnak köszönhetően a készülék TUYA Smart alkalmazással akár távolról is vezérelhető. Beállítható a kívánt páratartalom-szint (25%–80%), figyelemmel kísérhető az aktuális relatív páratartalom, és aktiválható bármelyik üzemmód – párátlanítás, éjszakai, ruhás szárítás, vagy intelligens mód – közvetlenül az okostelefonról. A 1–24 órás időzítő lehetővé teszi az automatikus be- vagy kikapcsolást, így a párátlanító mindig az Ön napirendjéhez igazodik.

Tiszta levegő és extra funkciók a mindennapi komfortért

A készülék beépített negatív ion funkcióval is rendelkezik, amely frissíti és megtisztítja a levegőt, elősegítve az egészséges légkört. A gyerekzár megakadályozza a véletlen beállításváltozást, így biztonságosan használható családos háztartásokban is. A 5,5 literes víztartály elegendő hosszabb működéshez, és a telítettség-jelző ikon figyelmeztet, amikor a tartály kiürítése szükséges. Alternatívaként a készülékhez 1,5 méteres vízelvezető cső is tartozik, amellyel folyamatos vízelvezetés biztosítható.

Energiatakarékos és könnyen mozgatható kialakítás

A HOME DHM20WIFI párátlanító 200 m³/h légszállítással és mindössze 45 dB(A) zajszinttel működik, így csendes és diszkrét társ a mindennapokban. A beépített kerekeknek és a vezetéktárolónak köszönhetően egyszerűen mozgatható egyik helyiségből a másikba. A készülék környezetbarát R290 propángázzal működik, amely hatékony és fenntartható alternatívát kínál a hagyományos hűtőközegekkel szemben.

Miért érdemes a HOME DHM20WIFI párátlanítót választani?

- Akár 20 liter párátlanítás / 24 óra, nagy hatékonysággal

- Ajánlott 20–30 m²-es helyiségekhez

- WiFi és TUYA Smart vezérlés, távoli elérés okostelefonról

- 4 üzemmód: párátlanítás, éjszakai, ruhaszárítás, intelligens

- Beállítható páratartalom 25–80% között

- Negatív ion funkció a frissebb levegőért

- 5,5 literes víztartály telítettség-jelzővel

- Kerekeken gördíthető, halk működés (45 dB)

- Környezettudatos R290 töltőgáz, energiatakarékos működéssel

Válassza a HOME DHM20WIFI párátlanítót, és élvezze az otthonában a kellemes, egészséges levegőt minden évszakban – egyszerre modern, hatékony és környezetbarát megoldással!

örnyezetbarát töltőgáz (R290)

párátlanító kapacitás:

20 L / 24 h (30°C, RH: 80%)

12 L / 24 h (27°C, RH: 60%)

ajánlott szobaméret: 20-30 m2

környezeti hőmérséklet: 5-35 °C

4-féle üzemmód (párátlanítás, éjszakai, ruhaszárítás, intelligens mód)

TUYA Smart applikációval telefonról, távolról vezérelhető (WiFi 2,4 GHz)

aktuális relatív páratartalom kijelzés

beállítható kívánt páratartalom (25% - 80% RH)

negatív ion funkció

1 - 24 órás, óránként állítható ki- vagy bekapcsolás időzítés

5,5 literes víztartály, víztartály-telítettség jelző ikon

tartozék, opcionálisan használható vízelvezető cső (1,5 m)

gyerekzár

kerekeken könnyen gördíthető

vezetéktárolóval

légszállítás: 200 m3 / h

zajszint: 45 dB (A)

tömege: 15 kg

FIGYELEM! A készülék propángázzal (R290) van feltöltve. A készüléket beüzemelni, használni, tárolni, legalább 4 m2 alapterületű helyiségben szabad!