**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

mérési pontosság: +/- 0,1 °C

a mérés végét digitális hangjelzés jelzi

LCD kijelző a könnyebb és gyors leolvasás érdekében

memóriafunkció: az utolsó mérési eredmény megjelenítése

tároló tok a biztonágos és higiénikus tárolás érdekében

tápellátás: 1 x 1,5 V (LR41) gombelem, tartozék